火场逃生（三四楼）场景升级改造项目（制作施工）报价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征（内容） | 计量  单位 | 工程量 | 综合单 价(元) | 金额 |
| 1 | 标准门 | 墙体开洞改造安装标准实木套 装门（加设闭门器） | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 倒柜 | 制作木柜（尺寸场地实算/骨 架牢固可攀爬/边角钝化处理） | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 烟雾机支架 | 成对三角挂墙支架+护板（支架 承重10kg以上） | 对 | 7+6 |  |  |
| 4 | 电源及信号 布线工/料 | 烟雾机、火焰机、投影机、红外信号束、 仿真电梯等电源及信号线等，整体成路 （1.5平+2.5平以上线）布线至控制箱 | 层 | 2 |  |  |
| 5 | 仿真电梯 | 门叶门套仿真电梯不锈钢饰面 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 墙体涂刷 工料 | 楼层整体环境模仿火场作墙 面1米以上部分烟熏黑（不 露底）处理 | 层 | 2 |  |  |
| 7 | 墙面写真 工料 | (范围约2500mm\*3800mm）通常 能见到的室内燃烧场景 | 处 | 1 |  |  |
| 9 | 数显控制箱 | 箱体定制安装  400\*500\*160/600\*500\*160 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 三四楼更 换顶灯工料 | 顶灯原位置换红光光源 | 层 | 2 |  |  |
| 11 | 木/辅/杂 工劳务费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装五金/ 胶/钉等耗材 | 线路漏保3/空开18/备用取电座3 五金、 胶、钉等安装耗材 |  |  |  |  |
| 合 计 总 价 | | | | |  | |

施工内容包含：火场场景升级改造涉及的装饰改造和相关设施设备（含增设）的固定安装以 及强弱电源和设备信号传输线束的布排安装。施工场地初步清理，不包含处理物清运。

火场逃生（三四楼）场景升级改造项目（指定采购）报价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征（内容） | 计量  单位 | 工程量 | 综合单 价(元) | 金额 |
| 1 | 3d雾化仿 真火焰机 | BL8756231【智能声控 手动加水与智 能自动加水（尺寸为长 1000\*宽 200\*高  200cm） | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 烟雾机 | （遥控+线控款） 1500 瓦恒温  烟雾机 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 红外计数器 | 品牌：JAKON  型号：jk-72s | 只 | 12 |  |  |
| 4 | 与JK72S配 套的探头 | 品牌：JAKON 型号：jk-72s与 JK72S 型计数显示  器配套的4 米红外+反光板 | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 电梯按钮 安装位 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 限位器  （行程开关） |  | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 自锁  启动按钮 | 220V（其中总启停按钮为  20A大功率） | 只 | 23 |  |  |
| 9 | 电梯  上下按钮 |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 火焰总启动 停止按钮 |  | 只 | 2 |  |  |
| 11 | 爆闪灯1 |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 乙方认为需 要增加物品 |  |  |  |  |  |
| 合 计 总 价 | | | | |  | |

表单1— 10项内容为指定设备购买。



改成仿电梯

|  |
| --- |
| 改成仿电梯 |

附件

洞桥营地火场逃生项目改造工程

一、具体需求事项：

1.如下图三楼、四楼整体环境需模仿火场，作墙面或 1 米以上部分烟熏黑（不露底）处 理，包括如图标注的墙面写真（选通道该处通常能见到的室内燃烧场景）；按图作新开净宽 不少于 800 的单门。

2.如下图中三楼、四楼所有功能标注设备需通电，通信号线、信号线、电源或控制线需 引至楼层数显控制箱，四楼控制箱需并联到 3 楼，使 3 楼能看到 4 楼数据，走线尽可能走桥 架内。图中标注设备涉及烟雾机、火焰机、投影以及红外感应计数机、探头或行程开关等由 甲方提供采购途径及规格、数量（如图）， 费用按实际采购价进入项目预（决）算。乙方负 责以上事项与电梯门模仿及按钮采购安装与增加的部分线材等的采购与安装。两层原灯需

改为红色光改造与安装（烟雾机需乙方制作烟雾机支架与安装）。

3.具体改造示意图如下：

|  |
| --- |
| 新开门 |

|  |
| --- |
| 新开门 |

倒柜，封路，下方可钻，上方 可爬

|  |
| --- |
| 新开门 |

|  |  |
| --- | --- |
| 新开门 | 新开门 |
|  |

|  |
| --- |
| 墙面写真，火场燃烧后画面 |

二、红外计数器及探头主要设备采购参考链接

https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=13&id=644965179923&ns=1&skuId=48101323 82112&spm=a21n57.1.item.14.7379523csdf0z4

火焰机采购参考链接

[https://m.tb.cn/h.gYHy9lt6RNowgaj?tk=nNUFWsHYdNu MF1643](https://m.tb.cn/h.gYHy9lt6RNowgaj?tk=nNUFWsHYdNuMF1643) 「定制 3d 雾化壁炉嵌入 式仿真火焰灯加湿器电子壁炉户外防水超薄家用」

烟雾机采购参考链接

[https://m.tb.cn/h.gbL0YQyWlpPbYRv?tk=fmnnWsH145w HU9196](https://m.tb.cn/h.gbL0YQyWlpPbYRv?tk=fmnnWsH145wHU9196) 「烟雾机小型便携 酒吧 清吧舞台婚庆户外演出 造雾发生器 LED 喷雾机」

三、主要设备采购品种与数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备品名 | 品牌或规格型 号 | 技术参数或要求 | 数量 | 备注 |
| 3d 雾化仿真火焰灯 | BL8756231 | 【智能声控 手动加水与智能自 动加水（尺寸为长 1000\* 宽 200\*  高 200cm） | 4 台 | 按提供链接同类型同型号采购 |
| 烟雾机 | Svnscomg | （遥控+线控款） 1500 瓦恒温  烟雾机 | 9 台 | 按提供链接同类型同型号采购 |
| 红外计数器 | 品牌：JAKON  型号：jk-72s |  | 12 只 | 按提供链接同类型同型号采购 |
| 与 JK72S 配套的探头 | 品牌：JAKON  型号：jk-72s | 与 JK72S 型计数显示器配套的  4 米红外+反光板 | 10 套 | 按提供链接同类型同型号采购 |
| 电梯按钮 |  |  | 2 套 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 限位器 |  |  | 2 只 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 自锁启动按钮 |  |  | 23 个 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 爆闪灯 |  |  | 1 只 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 电梯上下按钮 |  |  | 2 只 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 火焰总启动停止按钮 |  |  | 2 套 | 乙方根据甲方描述要求负责采购 |
| 乙方认为需要增加物品 | …… | …… | …… | …… |

四、其他事项

1.改造相关示意图详见附件。

2.火场逃生改造事项咨询人：张老师，办公室电话：18969109943